1. **pielikums**

ID Nr. DKP 2020/4

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**„Pretputekļu absorbenta piegāde”**

**ID Nr. DKP 2020/4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Preces nosaukums** | **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums (norādot sastāvu)** | **Daudzums** **(tonnas)/ kopā** |
| Pretputekļu absorbents(paredzēts nesaistītu minerālmateriālu ceļa segumu atputekļošanai)  | Kalcija hlorīda maisījums – ciets, balts, birstošs (pulveris) bez smaržas, kur: * Kalcija hlorīds kopējais daudzums sausas vielas vienībā ir ne mazāk kā 75-99%
 |  | **40 tonnas - Big-bag maisi****20 tonnas - maiss 25 kg****Kopā - 60 tonnas** |
| * Kalcija hlorīds dihidrāts, tetrahidrāts, heksahidrāts piejaukums ne vairāk kā 0-25%
 |  |
| * Kalcija hidroksīds ne vairāk kā 0,1-2.9%
 |  |
| * pH – 7-11
 |  |
| Pievienot:* Datu drošības lapu
* Atbilstības deklarāciju
* Ražotāja sertifikātu
 |

1. Norādītais Pretputekļu absorbenta apjoms ir aptuvens, tas var mainīties atkarībā no laika apstākļiem.

2. Pretputekļu absorbenta piegāde tiek veikta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītājam nepieciešamajā apjomā un iepakojuma veidā.

Paraksts \*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara)*