1. **pielikums**

ID Nr. DKP 2020/4

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**„Pretputekļu absorbenta piegāde”**

**ID Nr. DKP 2020/4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Preces nosaukums** | **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums (norādot sastāvu)** | **Daudzums**  **(tonnas)/ kopā** |
| Pretputekļu absorbents  (paredzēts nesaistītu minerālmateriālu ceļa segumu atputekļošanai) | Kalcija hlorīda maisījums – ciets, balts, birstošs (pulveris) bez smaržas, kur:   * Kalcija hlorīds kopējais daudzums sausas vielas vienībā ir ne mazāk kā 75-99% |  | **40 tonnas - Big-bag maisi**  **20 tonnas - maiss 25 kg**  **Kopā - 60 tonnas** |
| * Kalcija hlorīds dihidrāts, tetrahidrāts, heksahidrāts piejaukums ne vairāk kā 0-25% |  |
| * Kalcija hidroksīds ne vairāk kā 0,1-2.9% |  |
| * pH – 7-11 |  |
| Pievienot:   * Datu drošības lapu * Atbilstības deklarāciju * Ražotāja sertifikātu | |

1. Norādītais Pretputekļu absorbenta apjoms ir aptuvens, tas var mainīties atkarībā no laika apstākļiem.

2. Pretputekļu absorbenta piegāde tiek veikta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītājam nepieciešamajā apjomā un iepakojuma veidā.

Paraksts \*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara)*